**Příloha č. 2 PPZN**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY**

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

**„HLINSKO – třídící linka“**

**Zadavatel**

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko, IČ: 70151156

**Třídící linka - body zadání pro splnění uchazečem ANO/NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Specifikace parametru (požadavek zadavatele)** | **Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč včetně hodnot)** |
| Příjmový řetězový dopravník – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Příjmový řetězový dopravník – rychlost frekvenčně měněna (regulována) | ANO/NE |  |
| Uzavřená třídící kabina 2x4 separační zhozy + 2 zhozy za kabinou na podestě | ANO/NE |  |
| Vodorovný třídící pásový dopravník – šíře pasu 1,2 m bez hradítek | ANO/NE |  |
| Vodorovný třídící pásový dopravník – rychlost frekvenčně měněna (regulována) | ANO/NE |  |
| Sběrný řetězový dopravník – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Řetězový dopravník do lisu – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Celkový příkon příjmový a třídící dopravník + třídící kabina s přísl. max 31 kW / 400 V | ANO/NE |  |
| Celkový příkon řetězové dopravníky před boxy a do lisu + lis max. 31 kW / 400 V | ANO/NE |  |

**Plně automatický kontinuální lis - body zadání pro splnění uchazečem ANO/NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Specifikace parametru (požadavek zadavatele)** | **Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč včetně hodnot)** |
| lisovací tlak min. 45 tun, max. 50 tun | ANO/NE |  |
| specifický tlak min. 55 N / cm² | ANO/NE |  |
| lisovací cyklus max. 16 sekund | ANO/NE |  |
| celkový příkon s výbavou max. 24 kW / 400 V | ANO/NE |  |
| vázání balíků automaticky drátem, min. 4 pruhy, horizontálně | ANO/NE |  |
| balíky formátu 1.100 – 1.200 x 700 – 750 x 600 -1.200 mm (š x v x délka stavitelná) | ANO/NE |  |
| plnicí otvor do lisovací komory min. 1.000 x 1.250 mm | ANO/NE |  |
| hmotnost lisu max. 13 tun | ANO/NE |  |
| výška plnicí šachty lisu max. 2.500 mm | ANO/NE |  |
| automatická hydraulická blokace lisovací desky v době vázání | ANO/NE |  |
| hydraulický vtlačovač velkých kusů materiálů (klapka) v plnicí šachtě lisu | ANO/NE |  |

Pozn.: dodavatel ve 3. sloupci jednoznačným způsobem vyznačí, zda nabízené části předmětu plnění veřejné zakázky splňují /ANO/ či nesplňují /NE/ zadavatelem stanovené zadávací podmínky a vyplní hodnotu nabízeného parametru

V …………………..dne………………………

 ………………………………………………

 podpis/-y osoby oprávněné jednat

 jménem či za účastníka zadávacího řízení