Příloha č. 2 ke kupní smlouvě

**2) Čelní Vysokozdvižný vozík**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Specifikace parametru (požadavek zadavatele)** | **Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)** |
| Minimální nosnost vozíku (kg) | 2500 |  |
| Vyložení těžiště (mm) | 500 |  |
| Výška zdvihu - věž DUPLEX (mm) | 3000 |  |
| Volný zdvih vidlic (mm) min. | 1300 |  |
| Parametry vidlic – d x š x v (mm) | 1200x122x40 |  |
| Spalovací motor | Benzin/LPG |  |
| Výkon motoru (kW) min. | 30 kW |  |
| Druh pneumatik | SE |  |
| **Vybavení:** |  |  |
| ochranný rám řidiče | ANO |  |
| zpětné zrcátko | ANO |  |
| posilovač řízení | ANO |  |
| elektronická houkačka | ANO |  |
| anatomické nastavitelné sedadlo | ANO |  |
| zvukový indikátor couvání | ANO |  |
| 4 sekce s vedením na desku | ANO |  |
| kompletní osvětlení vozíku včetně majáku, pracovních, pozičních, směrových, brzdových a zpětných světel | ANO |  |
| Boční posuv vidlic | ANO |  |
| Volný zdvih | ANO |  |
| Záruka min. | 36 měsíců nebo 3 000mth |  |
| Výrobek splňující podmínky Nařízení vlády č. 170/97 ve smyslu zákona ČR č. 22/97 Sb. a bylo vydáno příslušné Prohlášení o shodě. VZV bude odpovědným pracovníkem prodávajícího předán k provozu kupujícího včetně zaškolení obsluhy. Součástí dodávky je návod k používání v českém jazyce. | ANO |  |

V  V

dne dne

Za kupujícího: Za prodávajícího:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb  jednatelé společnosti |  | jednatel společnosti/předseda představenstva |