Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Specifikace technických parametrů

pro projekt

**„Pomalší – kompostéry -3. etapa, kontejnery na textil“**

Položka č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompostéry min. objem 1000 l – 183 ks** | | |
| **Požadavek zadavatele** | | **Splnění požadavku dodavatelem**  *(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)* |
| Objem | min. 1000 l |  |
| Hmotnost | min. 25 kg |  |
| Plná tloušťka stěny | min. 7 mm |  |
| Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostérů | ANO |  |
| Větrací otvory součástí všech stěn kompostérů | ANO |  |
| Systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem | ANO |  |
| Kompostér vyrobený z vysoko hustotního polyetylénu | ANO |  |

Položka č. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompostéry min. objem 1400 l – 213 ks** | | |
| **Požadavek zadavatele** | | **Splnění požadavku dodavatelem**  *(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)* |
| Objem | min. 1400 l |  |
| Hmotnost | min. 30 kg |  |
| Plná tloušťka stěny | min. 7 mm |  |
| Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostérů | ANO |  |
| Větrací otvory součástí všech stěn kompostérů | ANO |  |
| Systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem | ANO |  |
| Kompostér vyrobený z vysoko hustotního polyetylénu | ANO |  |

Položka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompostéry min. objem 2000 l – 264 ks** | | |
| **Požadavek zadavatele** | | **Splnění požadavku dodavatelem**  *(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)* |
| Objem | min. 2000 l |  |
| Hmotnost | min. 35 kg |  |
| Plná tloušťka stěny | min. 7 mm |  |
| Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostérů | ANO |  |
| Větrací otvory součástí všech stěn kompostérů | ANO |  |
| Systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem | ANO |  |
| Kompostér vyrobený z vysoko hustotního polyetylénu | ANO |  |

Položka č. 4

Velkoobjemové kontejnery v počtu 6ks.

Hákové natahování – výška háku 1 000 mm, průměr háku 40 mm. Kontejner v provedení s dvoukřídlými vraty. Provedení se sklopnými bočnicemi, v půlce oddělené příčkou. Provedení se sedlovou střechou s mírným sklonem.

* objem min. 12 m3
* délka vnitřní min. 3 300 mm
* šířka vnitřní min. 1 800 mm
* vyrobeno z plechů min. tl. 3 mm dno, min. tl. 2 mm boky
* povrchová úprava vrchní barva RAL 6029
* Rozteč lyžin 1060 mm
* Nosníky IPN 180 rozteč 1060 mm
* Podlaha rohy mezi podlahou a bočnicemi skosené na 45 stupňů
* Čepy všechny mazané
* Štítek na venkovní stěně kontejneru štítek se základními informacemi o kontejneru, min. uvést typ kontejneru, nosnost, objem, výrobní číslo

V …………………………dne…………………………2021

………………………………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat za

dodavatele