VÝPIS HLAVNÍHO ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU SBĚRNÝ DVŮR HLINSKO 2019

\* SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x58W, IP65, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK – 46x

\* SVÍTIDLO LED PRO VO, 75W, IP44, – 3x

\* VÝLOŽNÍK PRO SVÍTIDLO VO, 1000mm, - 3x

\* VYPÍNAČ IP44, NA POVRCH, ŘAZ.5 – 4x

\* KRABICE NA POVRCH IP44 - 68x

\* EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE V KRABICI IP44 – 1x

\*3x ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ S IP44 OBSAHUJE: 1xZÁSUVKA 400V/16A, 1x ZÁSUVKA 400V/32A, 2x ZÁSUVKA 230V/16A, 1x JISTIČ 3C32A, 1x JISTIČ 3C16A, 1x JISTIČ 1C16A

\* KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, VNITŘNÍ PRŮMĚR 80mm – 75m

\* VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÁ – 75m

\* VÝKOPOVÉ PRÁCE, VÝKOP 35x100 CM – 75 m

\* PÍSEK NA ZÁHOZ KABELŮ – 1t

\*POJISTKOVÁ SKŘÍŇ HDSS, DO 200A – 1x

\* LANOVÝ PŘEVĚS – 140m

\* ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY SUPER MONOFLEX – 430m

\* OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAVĚŠENÝ RH, IP 44, 100 MODULŮ – 1x

\* ODPÍNAČ NA 160A -3pól. – 1x

\* POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 80A/3pól. –1x

\* POJISTKY VÁLCOVÉ 80A – 3x

\* PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C MAXI, 3pól. – 1x

\* POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 63A/3pól. –1x

\* POJISTKY VÁLCOVÉ 63A – 3x

\* PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4.PÓL. 63/0,03A – 1x

\* JISTIČ 1B2A – 1x

\* JISTIČ 1B16A – 1x

\* JISTIČ 3C16A – 1x

\* JISTIČ 1C10A – 4x

\* JISTIČ 3C32A – 5x

\* JISTIČ 3C63A – 5x

\* STYKAČ 1.PÓL. 16A – 1x

\* SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ + FOTOČIDLO - 1x

\* POJISTKY NOŽOVÉ 160A – 3x (do HDSS)

\* KABEL CYKY 3Cx1,5 – 450m

\* KABEL CYKY 5Cx2,5 – 430m

\* KABEL CYKY 3Cx2,5 – 150m

\* KABEL CYKY 5Cx6 – 180m

\* LANKO K FOTOČIDLU 2x0,75 – 4m

\* KABEL CYKY 5Cx25, – 150m

\* KABEL CYKY 4Bx 16, – 60m

\*KABELOVÁ SPOJKA CYKY 4Bx16 – 1x

\* KABEL CYKY 4Bx 120, – 90m

\* KABEL CY 25, zž – 3m

\* KABEL CY 6, zž – 120m

\* DRÁT FeZn Ø 8mm –150m

\* SVORKA FeZn SZ – 9x

\* FeZn OCHRANNÝ ÚHELNÍK SVODU – 9x

\* FeZn DRŽÁK OÚ – 18x

\* ČÍSLO SVODU – 9x

\* PODPĚRA SVODU FeZn ST - 45x

\* SVORKA FeZn OKAPOVÁ – 9x

\* SVORKA FeZn PŘIPOJOVACÍ – 9x

\*SVORKA FeZn SR3 – 15x

\* PÁSEK FeZn 30x4 – 250m

\* DRÁT FeZn Ø 10mm – 45m

\* VÝSTRAŽNÁ TABULKA kat.č. 480 699 – 9

\* ASFALTOVÝ NÁTĚR – 3L

\* DROBNÝ SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL

\* VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A ZNAČKY, (NÁLEPKY NA ROZVADĚČ, HOP a pod.)

\* VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – 1x

\* VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉ ELEKTROINSTALACE (+ VNITŘNÍ LPS) – 1x

\* VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU (VNĚJŠÍ LPS)– 1x

\*ZÁSUVKA 400V/16A – 3x

\* ŘEZÁNÍ ASFALTU A VYSFALTOVÁNÍ KABELOVÉ RÝHY - 75m

\* LANOVÝ PŘEVĚS NA ZAVĚŠENÍ ZÁŘIVEK - 150m

Pozn.: 1) U všech elektroinstalačních prvků musí být doloženo ES prohlášení o shodě

2) Při náhradě elektroinstalačních prvků za výrobek jiného výrobce musí být

dodrženy typové parametry a doloženo ES prohlášení o shodě.