**Příloha č. 8**

**ZRNITOST A PARAMETRY POSYPOVÉHO MATERIÁLU**

Zrnitost chemického rozmrazovacího materiálu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Velikost síta (mm)** | **Požadovaná hodnota (hmotnostní %) dle Zadavatele** | **Hodnota deklarovaná uchazečem (hmotnostní %)** |
| do 0,125 | max. 5 |  |
| do 0,8 | 10 - 40 |  |
| do 1,6 | 30 - 80 |  |
| do 3,15 | 90 - 100 |  |
| do 5,00 |  100 |  |

Parametry chemického rozmrazovacího materiálu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Jednotka | Limitní hodnota | Hodnota deklarovaná uchazečem |
| Obsah sušiny (105 st. C) | hmotnostní % | nestanovena |  |
| Obsah účinné rozpouštěcí substance | hmotnostní % | 98 |  |
| Obsah nerozpustných látek | hmotnostní % | 0,60 |  |
| Obsah stálé vlhkosti při dodání | hmotnostní % | 2,00 |  |

Preparace chemického rozmrazovacího materiálu proti spékavosti

|  |  |
| --- | --- |
| Látka použitá jako přísada proti spékavosti | Obsah deklarovaný uchazečem (ppm) |
|  |  |