**Příloha č. 8**

**ZRNITOST A PARAMETRY POSYPOVÉHO MATERIÁLU**

Zrnitost chemického rozmrazovacího materiálu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Velikost síta (mm)** | **Požadovaná hodnota (hmotnostní %) dle Zadavatele** | **Hodnota deklarovaná uchazečem (hmotnostní %)** |
| < 0,16 | < 5 |  |
| 0,16 – 0,8 | < 30 |  |
| 0,8 – 3,15 | 60 |  |
| 3,15 – 5,00 | < 20 |  |
| > 5,00 | 0 |  |

Parametry chemického rozmrazovacího materiálu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Jednotka | Limitní hodnota | Hodnota deklarovaná uchazečem |
| Obsah sušiny (105 st. C) | hmotnostní % | nestanovena |  |
| Obsah účinné rozpouštěcí substance | hmotnostní % | 98 |  |
| Obsah nerozpustných látek | hmotnostní % | 0,60 |  |
| Obsah stálé vlhkosti při dodání | hmotnostní % | 2,00 |  |

Preparace chemického rozmrazovacího materiálu proti spékavosti

|  |  |
| --- | --- |
| Látka použitá jako přísada proti spékavosti | Obsah deklarovaný uchazečem (ppm) |
|  |  |